Тендер өткізу туралы хабарландыру

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ 2020 жылға тендер арқылы конкурс әдісімен сатып алу туралы хабарлайды:

**Лот №81 «II су көтеріндісіндегі №3,4 ЦЭН-ге ТН-2500 типті айналмалы су тазарту машинасын сатып алу және орнату».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **Тип,ГОСТ**  | **Өлш. Бір** | **Саны** | **Бағасы теңге ққс-сыз** | **Сумма теңге ққс-сыз** |
| Су тазарту машинасы | ТН-2500 | к-т | 2 | 64 974 357,00 | 129 948 714,00 |

Лот бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда, барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге бөлінген теңгедегі жалпы сома: 129 948 714,00 теңге ҚҚС-сыз.

Төлем шарттары: Тапсырыс беруші тауар үшін ақшалай қаражатты Мердігердің есеп шотына аудару жолымен келісім жасалған күннен бастап 360 күн ішінде тауарды ұсынған факті бойынша төлем жасауға құқылы.

Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынған кезде сонымен бір мезгілде оның тендерлік өтінімде ұсынған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1% (бір) мөлшерінде кепілді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттармен енгізеді.

 Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізу деректемелері: №KZ526017141000000939 БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСН 970740002267.

Төлем мақсатында көрсетіледі: «№81 лот бойынша тендерге қатысу үшін кепілдік жарна».

 Әлеуетті өнім берушілердің тендер (конкурс) өтінімдері Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9, 4 қабат, экономикалық анализ бөлімі кабинетінде 6 сәуір 2020ж. сағат 12:30 дейін қабылданады.

 Тендерлік (конкурс) өтінімдері бар конверттер Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9, 4-қабат, акт залында 6 сәуір 2020ж. сағат 14:30 ашылады.

 Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тендерлік (конкурс) өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар: тендерлік өтінім қазақ немесе орыс тілінде ұсынылсын.

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, 060005, ҚР, Атырау қ., З.Кабдолов даңғылы,9.

ahps@mail.ru

 Тендер (конкурс) комиссиясының хатшысы: Муканова Жұлдыз Махамбетқызы. Экономикалық анализ бөлімінің басшысы, тел:30 72 68, эл.почта: tec.zakup@gmail.соm.

 Қосымша жалғанды:

1. Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы;

2. шарт жобасы.

**«АЖЭО» АҚ президенті** **Аленов М.Қ.**

«Бекітемін»

 «АЖЭО» АҚ президенті

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аленов М.Қ.

 **№81 «II су көтеріндісіндегі №3,4 ЦЭН-ге ТН-2500 типті айналмалы су тазарту машинасын сатып алу және орнату»** лоты бойынша 2020 жылға сатып алынатын тауардың техникалық сипаттамасы

Сатып алу (лот) номері мен атауы: №81 «II су көтеріндісіндегі №3,4 ЦЭН-ге ТН-2500 типті айналмалы су тазарту машинасын сатып алу және орнату»

**Сатып алатын тауар, жұмыс, қызметтердің саны (көлемі):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Атауы, типі, ГОСТ** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** |
| Айналмалы су тазарту машинасы ТН-2500 (сатып алу және орнату) | к-т | 2 |

**Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету орны:** Атырау қ., З.Кабдолов даңғылы,9 Тапсырыс берушінің қоймасына дейін.

**Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету мерзімі:** 2020 жыл, Тапсырыс берушінің өтініші негізінде.

**Тауарлардың талап етілетін техникалық сипаттамасы:** кестедегі мәлімет бойынша.

Құрылғы суды ұсақ қоқыстардан тазартуға арналған (тазалығы 3-5 мм).

Машинаның тазарту тізбегі екі жабық роликті шынжырға ілінген бөлек секциялардан тұрады. Бөлімдер арасында резеңке икемді тығыздағыштар қарастырылған. Роликті шынжырлар жүк білігіне сына тәрізді дуэльдер көмегімен бекітілген екі діңгекке ілінеді. Жүктеме білігінің айналуы - электрлік.

Электр жетегі асинхронды электр қозғалтқышынан, беріліс қорабынан және ашық берілістерден және тізбектерден тұрады.

Жетек механизмі машинаның тірек рамасына орнатылады. Рамка сонымен қатар өңдеу тізбегінің тізбектерін бағыттауға арналған.

Жұмыс істеу принципі: сору камераларында сорғылар құрған су деңгейінің төмендеуі нәтижесінде тазалағыш шүберек електен өтетін су оларға қоқыс қалдырады. Електер бітелген сайын, електердегі және одан тыс жерлердегі су деңгейінің айырмашылығы артады. Деңгейдегі айырмашылықтар 30 см-ге жеткенде, деңгей айырмашылығы индикаторының көмегімен кір жуу машинасына суды бір уақытта жеткізетін жетек механизмі автоматты түрде қосылады. Деңгей айырмашылығының индикаторы болмаған кезде құрылғы қолмен басқарылады.

 Тендер комиссиясының төрағасының м.а. Қабдрашев А.Т.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020ж.